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О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576;
№ 52, ст. 6574; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2011, № 8, ст. 1118; 2012, № 27, ст. 3738; № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст. 2174; № 20, ст. 2478; № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; 2016, № 5, ст. 698; № 48, ст. 6764; 2017, № 6, ст. 942; № 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 29, ст. 4368; № 38, ст. 5619; № 51, ст. 7839; 2018, № 13, ст. 1779; № 18, ст. 2630; № 39, ст. 5970; 2019, № 28, ст. 3788; 2020, № 18, ст. 2916; № 41, ст. 6432; № 52, ст. 8863; 2021, № 16, ст. 2787; № 30, ст. 5775; № 50, 8553; 2022, № 17, ст. 2918; № 23, ст. 3791; 2023, № 20, ст. 3552; № 39, ст. 7024; 2024, № 20, ст. 2624; № 53, ст. 8762;  2025, № 40, ст. 5882; № 43, ст. 6408).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2027 г.



	Председатель Правительства
Российской Федерации
	
М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от                              №
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
1. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
1 "Особенности состава разделов проектной документации 
для канализационных очистных сооружений и требований к их содержанию приведены в приложении № 11.".
2. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
"Приложение № 11
к Положению о составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию

Особенности состава разделов проектной документации
для канализационных очистных сооружений 
и требований к их содержанию

1. Проектная документация для канализационных очистных сооружений (далее – очистные сооружения) выполняется в составе, предусмотренном разделом II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим документом.

2. Раздел 1 "Пояснительная записка" дополнительно содержит:
в текстовой части
а) исходные данные и условия для подготовки проектной документации, указанные в подпунктах "б" и "к" пункта 10 Положения, 
а также реквизиты утвержденной в установленном порядке предпроектной документации "Основные технические решения (ОТР)" (в случае, если разработка ОТР предусмотрена заданием на проектирование с учетом требований пункта 3 настоящего Положения для очистных сооружений; при отсутствии требований  о разработке ОТР указывается "не  разрабатывались");
Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпунктах "б" и "к" пункта 10 Положения, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.


3. Раздел 6. "Технологические решения"  дополнительно содержит: 
в текстовой части

а) для реконструируемых очистных сооружений: 
сведения о проектной производительности очистных сооружений до начала разработки проектной документации;
сведения о фактическом объеме среднего притока сточных вод 
за последние три года, предшествующие разработке проектной документации;
сведения о фактических среднегодовых значениях концентраций контролируемых загрязняющих веществ в поступающих сточных водах 
за последние три года, предшествующие разработке проектной документации;
сведения о фактической численности населения, обслуживаемого очистными сооружениями (численность канализованного населения, 
а также численность населения, обслуживаемого путем вывоза на данные очистные сооружения жидких коммунальных отходов);
сведения о промышленных предприятиях и иных источниках сбросов, которые могут оказывать влияние на состав сточных вод: установленные факты нарушения правил приема сточных вод в централизованную систему водоотведения;
 сведения о фактах негативного влияния промышленных сточных вод на очистные сооружения в течение трех лет до разработки проектной документации; 
сведения о приеме сточных вод с превышением допустимых значений нормативных показателей, осуществляемом в установленном порядке на основании решений, принимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
сведения об оснащении и месте размещения системами автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

б) для вновь проектируемых очистных сооружений: 
расчетные исходные данные по параметрам сточных вод, расчетное обоснование проектной производительности очистных сооружений 
с обоснованием их получения;
сведения об учете в составе нагрузки на очистные сооружения сбросов промышленных и иных абонентов, в которых превышаются максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия 
на работу централизованных систем водоотведения, с указанием данных 
по гидравлическим режимам поступления сточных вод, их температуры, концентрациям загрязняющих веществ; 
обоснование расчетных диапазонов изменения расхода на очистных сооружениях и качества поступающих сточных вод с учетом данных производственного контроля и особенностей формирования сточных вод 
в бассейне водоотведения; 
анализ соответствия основных проектных решений наилучшим доступным технологиям и их технологическим показателям согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям "Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов" (с учетом мощности данных очистных сооружений и применимости к ним технологий, содержащихся в справочнике);
описание технологической схемы, включая сведения о потоках сточных вод, осадка, воздуха, реагентов, других потоках, обеспечивающих процесс, а также процессах очистки газовых выбросов. Описание должно соответствовать графическому изображению схемы; 
расчеты всех применяемых в проекте технологических процессов очистки сточных вод и обработки осадка, включая данные по объему, составу и характеристикам входящего и выходящего потока на стадию, установку, узел;
сведения о методиках, использованных для расчетов технологических процессов;
сводные результаты расчетов в табличной форме, включая потребность в технологических реагентах, потребление электроэнергии 
на технологические процессы, других видах ресурсов для реализации технологических процессов; 
расчетные данные по качеству сточных вод по технологически нормируемым веществам и параметрам по этапам технологического процесса; 
результаты расчетов, подтверждающих гибкость принятых технологических решений в условиях суточного и сезонного колебания параметров сточных вод и способность принятых решений обеспечивать требуемое качество очистки в расчетном диапазоне концентраций загрязняющих веществ, массовых нагрузок на очистные сооружения; 
описание технологических решений по управлению процессом 
в условиях колебания параметров поступающих сточных вод, а также 
по адаптации технологической схемы и оборудования к сезонным и иным изменениям концентраций, нагрузок, а также температуры сточных вод;
описание возможных сценариев аварийных ситуаций 
на технологических сооружениях и действий по их локализации 
и устранению последствий;
сведения об оснащении и месте размещения системами автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

в графической части
а) схему технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка, включая технологическую схему получения вторичного сырья 
и продукции (при наличии соответствующих узлов в составе объекта) 
с отображением: резервуаров и емкостей, технологического оборудования, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов 
с экспликацией всех элементов и условными обозначениями трубопроводов. В состав данной схемы включаются процессы очистки газовых выбросов от сооружений и производственных зданий; 
б) балансовую схему технологического процесса с указанием объемных характеристик (расходов), масс и концентраций расчетных загрязняющих веществ для сточных вод, расходов, массы сухого вещества и его концентрации для осадков сточных вод. Для технологических схем 
с подогревом сточных вод, а также для технологий обработки осадка, 
в которых применяется подогрев, указывается температура. Для процессов, в которых существенно меняется рН среды, он также указывается; 
в) высотную гидравлическую схему движения потоков 
по сооружениям очистки сточных вод, включая сооружения обработки осадка.
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