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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87» (далее – проект постановления) разработан Минстроем России в рамках исполнения пункта 7.3 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.   Патрушева
от 16 октября 2025 г. № ДП-П11-55пр.
Проект постановления направлен на установление дополнительных требований в отношении проектирования канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод и требований
к их содержанию в целях совершенствования правового регулирования проектирования, строительства и реконструкции объектов канализационных очистных сооружений.
Правоприменительная практика по данному вопросу свидетельствует 
о следующем.
В настоящее время для канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод Положением установлены единые требования к составу разделов проектной документации. Существующие требования не учитывают технологические особенности проектирования канализационных очистных сооружений в зависимости
от их мощности и состава поступающих на канализационные очистные сооружения сточных вод.
Кардинальным отличием канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод, от других объектов капитального строительства является то, что в них основной технологический процесс (очистка сточных вод) оказывает непосредственное влияние на состояние окружающей среды. 
С целью учета технологических особенностей создания канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод, проектом постановления предусмотрено установление отдельного приложения к Положению по аналогии с метрополитеном, автомобильными
и железными дорогами, гидротехническими сооружениями и т.д.
В проекте приложения к Положению предусмотрено дополнение исходных данных и условий для подготовки проектной документации раздела   1 «Пояснительная записка» реквизитами утвержденной в установленном порядке предпроектной документации «Основные технические решения (ОТР)» 
(в случае, если разработка ОТР предусмотрена заданием на проектирование 
или требуется в соответствии с СП 32.13330 (ГОСТ Р 70953-2023) для канализационных очистных сооружений). Утверждаемая часть ОТР (копия документа, оформленная в установленном порядке) должна быть приложена
к пояснительной записке в полном объеме.
Канализационные очистные сооружения, предназначенные для очистки смешанных (городских) сточных вод, существенно отличаются друг от друга характеристиками поступающих сточных вод (режим притока, концентрация загрязняющих веществ, температура и пр.), на основании которых должны проектироваться сооружения. Кроме того, в зависимости от мощности и условий сброса очищенных сточных вод действуют различные требования к качеству очистки. Влияние этих факторов  приводит к возникновению задачи выбора
на стадии предпроектной проработки оптимальных решений.
Для выбора оптимального технологического решения необходимо проводить статистическую обработку и верификацию исходных данных о существующих канализационных очистных сооружениях (применительно к реконструируемым объектам), обосновать проектную производительность и принятые показатели качества очистки сточных вод.
В проекте приложения к Положению предусмотрено дополнение раздела 6 «Технологические решения» при реконструкции канализационных очистных сооружений в текстовой части следующими пунктами:
-  пункт «а» дополнить сведениями о проектной производительности очистных сооружений до начала разработки проектной документации;
-  пункт «б» дополнить сведениями о фактическом объеме среднего притока сточных вод за последние три года, предшествующие разработке проектной документации;
-  пункт «в» дополнить сведениями о фактических среднегодовых значениях концентраций контролируемых загрязняющих веществ в поступающих сточных водах за последние три года, предшествующие разработке проектной документации;
-  пункт «г» дополнить сведениями о фактической численности населения, обслуживаемого очистными сооружениями (численность канализованного населения, а также численность населения, обслуживаемого путем вывоза на данные канализационные очистные сооружения жидких коммунальных отходов);
-  пункт «д» дополнить сведениями о промышленных предприятиях
и иных источниках сбросов, которые могут оказывать существенное влияние
на состав сточных вод: установленные факты нарушения правил приема сточных вод в систему водоотведения, а также факты негативного влияния промышленных сточных вод на канализационные очистные сооружения в течение
трех лет до разработки проектной документации;
-  также информация о приеме сточных вод  с превышением допустимые значений нормативных показателей, осуществляемом в установленном порядке
на основании решений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В проекте приложения к Положению предусмотрено дополнение раздела 6 «Технологические решения» при новом строительстве канализационных очистных сооружений в текстовой части следующими пунктами:
-  пункт «а» дополнить расчетными исходными данными по параметрам сточных вод, расчетное обоснование проектной производительности канализационных очистных сооружений с обоснованием их получения;
-  пункт «б» дополнить сведениями об учете в составе нагрузки
на канализационные очистные сооружения сбросов промышленных и иных абонентов, в которых превышаются максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу систем водоотведения, с указанием данных
по гидравлическим режимам поступления сточных вод, их температуры, концентрациям загрязняющих веществ; 
-  пункт «в» дополнить обоснованием расчетных диапазонов изменения расхода на очистных сооружениях и качества поступающих сточных вод с учетом данных производственного контроля и особенностей формирования сточных вод 
в бассейне водоотведения; 
-  пункт «г» дополнить анализом соответствия основных проектных решений наилучшим доступным технологиям и их технологическим показателям согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям "Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов" (с учетом мощности данных канализационных очистных сооружений и применимости к ним технологий, содержащихся
в справочнике); 
-  пункт «д» дополнить описанием технологической схемы, включая сведения о потоках сточных вод, осадка, воздуха, реагентов, других потоках, обеспечивающих процесс, а также процессах очистки газовых выбросов. Описание должно соответствовать графическому изображению схемы; 
-  пункт «е» дополнить расчетами всех применяемых в проекте технологических процессов очистки сточных вод и обработки осадка, включая данные по объему, составу и характеристикам входящего и выходящего потока 
на стадию, установку, узел;
-  пункт «ж» дополнить сведениями о методиках, использованных для расчетов технологических процессов;
-  пункт «з» дополнить сводными результатами расчетов в табличной форме, включая потребность в технологических реагентах, потребление электроэнергии 
на технологические процессы, других видах ресурсов для реализации технологических процессов; 
-  пункт «и» дополнить расчетными данными по качеству сточных вод 
по технологически нормируемым веществам и параметрам по этапам технологического процесса; 
-  пункт «к» дополнить результатами расчетов, подтверждающих гибкость принятых технологических решений в условиях суточного и сезонного колебания параметров сточных вод и способность принятых решений обеспечивать требуемое качество очистки в расчетном диапазоне концентраций загрязняющих веществ, массовых нагрузок на очистные сооружения; 
-  пункт «л» дополнить описанием технологических решений по управлению процессом в условиях колебания параметров поступающих сточных вод, а также
по адаптации технологической схемы и оборудования к сезонным и иным изменениям концентраций, нагрузок, а также температуры сточных вод;
-  пункт «м» дополнить описанием возможных сценариев аварийных ситуаций на технологических сооружениях и действий по их локализации и устранению последствий.
В проекте приложения к Положению предусмотрено дополнение раздела 6 «Технологические решения» при новом строительстве очистных сооружений 
в графической части следующими пунктами:
-  пункт «н» дополнить схемой технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка, включая технологическую схему получения вторичного сырья и продукции, при наличии соответствующих узлов в составе объекта 
с отображением: резервуары и емкости, технологическое оборудование, 
запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы 
с экспликацией всех элементов и условными обозначениями трубопроводов. 
В состав данной схемы включаются процессы очистки газовых выбросов 
от сооружений и производственных зданий; 
-  пункт «о» дополнить балансовой схемой технологического процесса 
с указанием объемных характеристик (расходов), масс и концентраций расчетных загрязняющих веществ для сточных вод, расходов, массы сухого вещества
и его концентрации для осадков сточных вод. Для технологических схем
с подогревом сточных вод, а также для технологий обработки осадка, в которых применяется подогрев, указывается температура. Для процессов, в которых существенно меняется рН среды, он также указывается; 
-  пункт «п» дополнить высотной гидравлической схемой движения потоков по сооружениям очистки сточных вод, включая сооружения обработки осадка.
Установление дополнительных требований в отношении проектирования канализационных очистных сооружений, предназначенных для очистки смешанных (городских) сточных вод, и требований к их содержанию позволит повысить качество разрабатываемой проектной документации, обеспечить требуемое качество очистки сточных вод с заданной надежностью при минимальных
для решения этой задачи инвестиционных затратах.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Реализация предлагаемых проектом постановления решений не окажет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, предлагаемые решения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Проектом постановления устанавливаются требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. Так, проектная документация в отношении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства является объектом экспертизы, проводимой 
в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем проектом постановления предусматривается срок его вступления 
в силу с 1 сентября 2027 года.
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