**Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 июня 2016 г. № 20863-ОГ/08 О внесении изменений в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»**

7 июня 2016

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено обращение и сообщается.

В ходе работы по изменению СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (далее - СП 118.13330.2012), проводимой Минстроем России в рамках реализации Плана разработки и актуализации сводов правил на 2015 год и плановый период до 2017 года утвержденного приказом Минстроя России от 30 июня 2015 года № 470/пр, удаление из таблицы 6.10 СП 118.13330.2012 столбца «Степень огнестойкости здания, не ниже» было признано ошибочным. В новой редакции СП 118.13330.2012 указанный столбец будет возвращен в состав таблицы 6.10.

До вступления в силу новой редакции СП 118.13330.2012 рекомендуем пользоваться положениями предыдущих нормативных документов (к примеру таблицей 6.5 СНиП 31-06-2009) в качестве документов добровольного применения для определения предельного этажа расположения зала с учетом степени огнестойкости здания.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора Департаментаградостроительной деятельности и архитектуры  | А.Ю. Степанов  |